{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6]]}
["2020年河源市产品质量监督抽查不合格产品名单"]
["序号","受检单位","产品名称","型号规格","检验结果","不合格项目","备注"]
[1,"紫金县城大众眼镜经销部","定配眼镜","球镜：左：-1.50；右：-1.50。  柱镜：左：-0.50；右：-0.50。 轴位：左：180；右：180","不合格","镜片厚度、标志2"]
[2,"紫金县城远大眼镜店","定配眼镜"," 球镜：左：-2.25；右：-2.25","不合格","光学中心水平距离偏差、水平光学中心与眼瞳的单侧偏差、标志2"]
[3,"龙川县博士眼镜中心","定配眼镜","球镜：左：-6.75；右：-6.75。  柱镜：左：-2.00；右：-2.00。 轴位：左：90；右：92","不合格","球镜顶焦度偏差"]
[4,"和平大华光眼镜店","定配眼镜","球镜：左：-1.00；右：-1.25。柱镜：左：-0.75；右：-0.75。 轴位：左：175；右：180","不合格","镜片厚度"]
[5,"龙川县日用杂品公司","烟花","48发/个","不合格","结构和材质"]
[6,"紫金县古竹平安加油站有限公司","车用柴油","0号(Ⅵ)","不合格","闪点(闭口):≥60(标准值）/58.0(实测值）"]
[7,"和平县博隆贸易有限公司龙湖加油站","车用柴油","0号(Ⅵ)","不合格","硫含量：≤10(标准值）/20(实测值）、闪点(闭口):≥60(标准值）/54.5(实测值）"]
[8,"连平县泥竹塘铁矿加油站","车用柴油","0号(Ⅵ)","不合格","硫含量：≤10(标准值）/160(实测值）"]